Postępowanie nr: OA.041.2.8.8.2023.KB

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zad. nr 9

Przedmiot zamówienia: **Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł | Producent | Nazwa handlowa |
| 1. | **Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki.** **Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:** - opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Uwypuklenie piktogramu. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku sposób.- konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV- minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru:HZ = 0,09 x LHZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33.Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wynosiła 15 mm i była obliczanana podstawie wzoru:HT = 0,02-0,03 x LHT – wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34.- tabliczki wykonane w technologii wysokociśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełno kolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm. - krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane.- sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych**.** | 2 | sztuka | 0,00 | 0,00 | 23% | 0,00 |  |  |

Słownie (brutto): …………………………

Podpis z pieczęcią lub imię i nazwisko uprawnionego przedstawiciela wykonawcy: ………………….